VANAMAJA   Näidisvorm
KAETUD TÖÖDE AKT nr ______
Kaetud tööde akt koostatakse töö kohta, mis kaetakse järgmiste töödega ja mida ei ole hiljem võimalik üle vaadata (nt soojustus, tuuletõke, hüdroisolatsioon, sarrus, torustikud ja kaablid seinas). Akt allkirjastatakse enne töö katmist.
1. EHITIS
	Ehitise aadress
	 

	Ehitisregistri kood
	 

	Ehitusloa või ehitusteatise number
	 

	Ehitusprojekt
nimetus, töö nr, koostaja
	 

	Tellija / ehitise omanik
	 


2. KAETUD TÖÖ
	Kaetud töö nimetus
nt seina soojustus, aurutõke, põranda hüdroisolatsioon
	 

	Töö paiknemine
korrus, ruum, telg, joonise number
	 

	Kasutatud materjalid ja tooted
tootja, toode; vastavusdeklaratsioonid ja paigaldusjuhendid lisas
	 
 

	Projektijärgne lahendus
joonis, leht, sõlm
	 

	Kõrvalekalded projektist
kui on, kirjeldus ja põhjus
	 


3. KONTROLL
	Kontrollimise aeg
kuupäev ja kellaaeg
	 

	Kontrolli meetod või seade
nt visuaalne kontroll, mõõtmine, survekatse; seadme nimetus
	 

	Hinnang
vastavus nõuetele ja ehitusprojektile
	☐ Vastab nõuetele ja ehitusprojektile      ☐ Ei vasta
Põhjendus:
 
 

	Puudused ja kõrvaldamise tähtaeg
	 
 

	Töö katmine lubatud alates
kuupäev
	 

	Muud andmed
	 


4. LISAD
	Lisatud
	☐ Fotod (arv: ____ )   ☐ Mõõtmis- või katseprotokollid   ☐ Joonised
☐ Toodete vastavusdokumendid   ☐ Muu: ____________________
Fotod ei ole kohustuslikud, kuid aitavad hiljem tuvastada konstruktsiooni või tehnosüsteemi paiknemise.



5. ALLKIRJAD
	Kaetud tööd kontrollinud ehitustöö tegija

	Ettevõte, registrikood
 
 
	Majandustegevusregistri (MTR) number
 
 

	Pädev isik (nimi)
 
 
	Kutsetunnistuse number
 
 

	Allkiri
 
 
	Kuupäev
 
 


 
	Kaetud tööd kontrollinud omanikujärelevalve tegija

	Ettevõte, registrikood
 
 
	Majandustegevusregistri (MTR) number
 
 

	Pädev isik (nimi)
 
 
	Kutsetunnistuse number
 
 

	Allkiri
 
 
	Kuupäev
 
 


Näidisvorm: Vanamaja Projekt OÜ · vanamaja.ee · +372 735 0370 · info@vanamaja.ee. Kontrollige nõudeid ehitusprojektist ja kehtivatest õigusaktidest.
